ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (προδιαγραφές)

* Kουβέρτα νέας γενιάς που να παρέχει πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στον ασθενή και ευελιξία στις χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν τα κάτω άκρα, την κοιλία, περιτοναϊκές και πυελικές κοιλότητες.
* Να περιέχει **θερμαντικά επιθέματα**  που ενεργοποιούνται λειτουργικά, μόλις αφαιρεθεί η κουβέρτα από τη συσκευασία της και εκτίθεται στον αέρα. Τα επιθέματα αυτά να είναι τοποθετημένα κάθετα και παράλληλα ώστε να σχηματίζουν ένα ολοκληρωμένο συμμετρικό πλέγμα θερμότητας.
* Να είναι διαιρούμενη σε δύο άνισα μέρη 1/3 στην άνω κοιλιακή και θωρακική κοιλότητα και 2/3 κοιλιακή περιοχή έως τα κάτω άκρα.
* Η κουβέρτα να αναπτύσσει θερμοκρασία λειτουργίας μέσα σε λίγα λεπτά **39 βαθμοί Κελσίου** και να διατηρεί τη θερμοκρασία αυτή για περίπου **10 ώρες .**Να προλαμβανει την ένδο- και μετεγχειρητικής υποθερμίας.
* Να είναι αθόρυβη χωρίς την χρήση πρόσθετου εξοπλισμού. Να μην χρειάζεται κεντρική μονάδα, ούτε οποιονδήποτε επιπρόσθετο εξοπλισμό για να λειτουργήσει.
* Να συμβάλει στην εξοικονόμηση χώρου χωρίς να χρειάζεται κάποιου είδους συναρμολόγηση
* Να μηνπεριέχονται : Ζωικοί παράγοντες ή παράγωγα ανθρώπινου αίματος., λατέξ από φυσικό καουτσούκ, φαρμακευτικές ουσίες, φθαλικές ενώσεις.
* Να είναι οικολογική και φιλική για το περιβάλλον.
* Τα θερμαντικά επιθέματα να είναι από ενεργό άνθρακα, άργιλο, άλας, σκόνη σιδήρου.
* Να έχει αντοχή στη διείσδυση υγρών ≥ 10 cm H₂O
* Να έχει αντοχή στο σχίσιμο – Ξηρό > 10
* Το υλικό να είναι απαλλαγμένο από φορμαλδεΰδη ≤20 mg/kg.