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Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την απεγκατάσταση της ήδη υπάρχουσας κατασκευής στεγάστρου και την τοποθέτηση νέου στεγάστρου με μεταλλική βάση και θερμομονωτικών πάνελ οροφής συνολικής επιφάνειας περίπου 35 m2 (Διαστάσεις: Μήκος 17,30m Ύψος: 2,85m Πλάτος: 2m) στην είσοδο της Παιδιατρικής Κλινικής.
1) Θερμομονωτικά Πάνελ Οροφής.
Πάνελ Οροφής Τραπεζοειδές, πάχους 40mm
Προτεινόμενο Χρώμα: Έπειτα από υπόδειξη
	a/a
	Περιγραφή είδους
	Ποσότητα σε m2

	1
	Πάνελ οροφής 1 m μήκος, 40mm πάχος, ανεξαρτήτου μήκους
	35m2


Τεχνικά χαρακτηριστικά:
· Θερμομονωτικά πάνελ οροφής που να αποτελούνται από δύο ελάσματα και στις 2 όψεις και πυρήνα πολυουρεθάνης PUR ή  πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας PIR, πυκνότητας    ̴ 40, ± 3kg/m3  θερμική αγωγιμότητα λ:0,0215 W/mk  ±  0,01 W/mk. Να μην περιέχει CFC και HCFC ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον, άοσμο. Επιπλέον ο αφρός πολυουρεθάνης PIR  να μην είναι εύφλεκτος ,να είναι κατάλληλος για κτίρια με απαιτήσεις πυραντίστασης των δομικών τους στοιχείων. Το πάνελ με αφρό πολυουρεθάνης PIR  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1, ΕΝ 11925-2 και ΕΝ 13823.
Το εξωτερικό έλασμα των πάνελ πάχους  50mm (απόκλιση 10%) να είναι από γαλβανισμένο και προβαμμένο χάλυβα τραπεζοειδούς διατομής, ενώ το εσωτερικό έλασμα πάχους 40mm να είναι είτε από γαλβανισμένο και προβαμμένο χάλυβα ελαφρά διαμορφωμένο ή επίπεδο είτε φύλλο ενισχυμένου πολυεστέρα.
2) Μεταλλικός Κοιλοδοκός 80*80 mm, 3mm πάχος

	a/a
	Περιγραφή είδους
	Ποσότητα σε m

	1
	Μεταλλικός Κοιλοδοκός 80*80 mm, 3mm πάχος

	20m


	Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τετράγωνες κοίλες δοκοί, διαστάσεων 80*80mm και πάχους 3mm.
Γαλβανιζέ κατασκευής και ανοχής κατά ΕΛΟΤ 12019-1 & 2.



3) Εργασίες απεγκατάστασης παλαιού στεγάστρου.
Το ήδη υπάρχον στέγαστρο είναι παλιό και μικρό για να καλύψει τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής, οπότε θα πρέπει να γίνουν εργασίες απεγκατάστασης και μεταφοράς του, προκειμένου να εγκατασταθεί το νέο στέγαστρο.
Λόγω του ότι στους χώρους που θα εκτελεσθούν οι εργασίες, αναπτύσσονται δραστηριότητες που αφορούν την λειτουργία του Νοσοκομείου, αυτές θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και με την μικρότερη όχληση για το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες.
Καινούργια και αμεταχείριστα, κατασκευής ευρωπαϊκής προέλευσης.
Να συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14509:2013 και να φέρουν σήμανση CE.
Στην προμήθεια και εγκατάσταση των πάνελ οροφής, θα περιλαμβάνονται και όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται για την κατάλληλη τοποθέτηση τους.


