ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 **Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»**

**(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )**

**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ**

 Βαθμός ασφαλείας \_\_\_\_\_\_

 Άγιος Νικόλαος 14-6- 2022

 Αριθμ. Πρωτ:

 

 ------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

 Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Σουσαμλής Μηνάς

ΠΡΟΣ:

🕾 Τηλέφωνο: 28413 43532

 🖂 E–mail: msousamlis@agnhosp.gr

**Οικονομική Υπηρεσία**

**Γραφείο Προμηθειών**

**ΘΕΜΑ** : **Προδιαγραφές Κλιματιστικού για το χώρο που βρίσκεται το UPS της ΜΤΝ**

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να είναι τεχνολογίας inverter.
3. Να είναι επιτοίχιο.
4. Να έχει απόδοση ψύξης περίπου 9.000 BTU.
5. Να λειτουργεί με τη χρήση οικολογικού ψυκτικού υγρού R32.
6. Να διαθέτει χαμηλά επίπεδα θορύβου.
7. Να είναι ενεργειακής κλάσης (ψύξη) τουλάχιστον Α++.
8. Τροφοδοσία ρεύματος 220-240V~/50Hz/1Phase.
9. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και κατασκευής για εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10. Να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για την πλήρη λειτουργία του και το εγχειρίδιο και το τεχνικό εγχειρίδιο.
11. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
12. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
13. Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.
14. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον τρία (3) έτη.
15. Επιπλέον δυνατότητες της συσκευής να αναφερθούν προς θετική αξιολόγηση.
16. Η προμήθεια θα συνοδευτεί και από εγκατάσταση τοποθέτησης
17. Απαιτούνται περίπου 7 μέτρα σωληνώσεων.

Ο Συντάξας

Αρακαδάκης Σταύρος

Διπλ. Μηχ. Ηλ/γος