1. Θερμομαγνητικός διακόπτης ίδιος ή αντίστοιχος με τον ABB MS116, 4-6,3A. Να είναι συμβατός με το είδος #2.
2. Βοηθητική επαφή ίδια ή αντίστοιχη με την ABB HK1-11. Να είναι συμβατή με το είδος #1.
3. Θερμικό υπερφόρτισης ίδιων ή αντίστοιχων προδιαγραφών με το ABB T7DU. Να είναι συμβατό με τα είδη #4 και #5.
4. Ρελέ ισχύος (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ) ίδιων ή αντίστοιχων προδιαγραφών με τον ABB VB6A-30-01. Να είναι συμβατός με τα είδη #3 και #5.
5. Βοηθητική επαφή ίδιων ή αντίστοιχων προδιαγραφών με την ABB CAF6-20E. Να είναι συμβατή με τα είδη #3 και #4.

Λόγω αντικατάστασης των αντίστοιχων σε ιατρικό μηχάνημα, για τα είδη #3, #4 και #5 θα προτιμηθούν ακριβώς τα ίδια εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη.