ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


**Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»**

**(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )**

**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ**

Άγιος Νικόλαος 23/7/2024

Αριθμ. Πρωτ:



------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσάκης Αθανάσιος

ΠΡΟΣ:

🕾 Τηλέφωνο: 28413 43614

🖂 E–mail: [akoutsakis@agnhosp.gr](mailto:akoutsakis@agnhosp.gr)

**Γραφείο προμηθειών**

**Θέμα: Περιγραφή ηλεκτρολογικών υλικών**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ/ΜΕΤΡ |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm2 ΕΥΚΑΜΠΤΟ | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F με μόνωση PVC 3X1.5 mm2 λευκό | 300 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5mm2 ΕΥΚΑΜΠΤΟ | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F με μόνωση PVC 3X2.5 mm2 λευκό | 300 |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP KAT 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ U/UTP 4X2X24AWG -CAT 6 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ HDPE, ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΖΕΥΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (FR LSZH). ΣΕ ΚΟΥΤΑ Ή ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΤΩΝ 305 μ | 610 |
| 4 | ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ, ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΘΟΣ >45mm, ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ>= ΙΚ04, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ 4 ΑΠΌ ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ | 20 |
| 5 | ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ, ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΘΟΣ >45mm, ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ>= ΙΚ04, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ 6 ΑΠΌ ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ | 20 |
| 6 | ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΔΙΑΚΛΑΔ. | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 100mmΧ100mmΧ40mm, ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ>= ΙΚ02, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΑΠΌ ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ | 10 |
| 7 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΩΣ 2'' ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΑΠΌ 16-70mm2 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΩΣ 2'' ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΑΠΌ 16-70mm2, ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (SSt V2A), ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟ.  Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο σύνδεσης σωλήνας έως 4’’ με αγωγό Ø5–10mm, κωδικός 6562205-71 | 5 |
| 8 | ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ RJ11 | ΠΡΙΖΑ ΔΙΠΛΗ RJ11 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ, ΛΕΥΚΟY ΧΡΩΜΑΤΟΣ  Μηχανισμός διπλής πρίζας τηλεφώνου RJ11 6(4) Λευκό | 20 |
| 9 | ΚΛΙΠΣ RJ 11 | ΚΛΙΠΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ RJ11 | 200 |
| 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2Χ16 | ΚΑΜΠΥΛΗ Β, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Icn 6kA ΣΤΑ 230V KATA EN/IEC 60898, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ICu 6kA ΣΤΑ 230V KATA EN/IEC 60947-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 500 V 50HZ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ Uimp 4kV , ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 15000 ΚΥΚΛΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 4000 ΚΥΚΛΟΥΣ | 36 |
| 11 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2Χ10 | ΚΑΜΠΥΛΗ Β, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Icn 6kA ΣΤΑ 230V KATA EN/IEC 60898, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ICu 6kA ΣΤΑ 230V KATA EN/IEC 60947-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 500 V 50HZ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ Uimp 4kV , ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 15000 ΚΥΚΛΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 4000 ΚΥΚΛΟΥΣ | 36 |
| 12 | ΚΛΕΜΕΝΣ 2,5ΜΜ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:230V,ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ:24Α, ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ: 2,5mm2, ΦΛΟΓΟΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ(-25 C ΕΩΣ+100 C), ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 60998-2-1ΚΑΙ ΕΝ60664-1, ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ60695-2-11 ΣΤΟΥΣ 850 C, ΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ:250V ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ60664-2-1. ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 30 |
| 13 | ΚΛΙΠΣ ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΚΛΙΠΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ RJ9 ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | 100 |
| 14 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ- ΜΟΥΦΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΌ ΑΡΣΕΝΙΚΟ RJ11 σε 2 ΘΥΛΙΚΑ RJ11, DUBLEX | 30 |
| 15 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ 50μF | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 50μF, 400V , ΜΕ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΩΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ | 5 |
| 16 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ E14 G45 3W/230V | ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 300 lm. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4500Κ. ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ > 200Ο . ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ | 100 |
| 17 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 10 AMPERE | ΚΑΜΠΥΛΗ B, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Icn 6kA ΣΤΑ 230V KATA EN/IEC 60898, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ICu 6kA ΣΤΑ 230V KATA EN/IEC 60947-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 500 V 50HZ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ Uimp 4kV , ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 15000 ΚΥΚΛΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 4000 ΚΥΚΛΟΥΣ | 36 |
| 18 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 16 AMPERE | ΚΑΜΠΥΛΗ B, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Icn 6kA ΣΤΑ 230V KATA EN/IEC 60898, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ICu 6kA ΣΤΑ 230V KATA EN/IEC 60947-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 500 V 50HZ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ Uimp 4kV , ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 15000 ΚΥΚΛΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 4000 ΚΥΚΛΟΥΣ | 36 |

Τα είδη 10,11,17 και 18 να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Η προμήθεια θα γίνει από έναν προμηθευτή. Πρώτο κριτήριο επιλογής είναι να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και έπειτα η χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση προσφοράς των ίδιων προϊόντων θα επιλεγεί το πιο συμφέρων οικονομικά είδος από κάθε προμηθευτή. Επισυνάπτεται αρχείο με τεχνικές προδιαγραφές. Οι ενδιαφερόμενοι να επισυνάψουν τα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων.

Ο συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ