ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 **Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»**

**(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )**

**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ**

 Άγιος Νικόλαος 19/05/2025

 Αριθμ. Πρωτ:

 

 ------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσάκης Αθανάσιος

ΠΡΟΣ:

🕾 Τηλέφωνο: 28413 43614

 🖂 E–mail: akoutsakis@agnhosp.gr

**Γραφείο προμηθειών**

**Θέμα: Περιγραφή ηλεκτρολογικών υλικών**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ/ΜΕΤΡ |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP KAT 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ U/UTP 4X2X24AWG -CAT 6 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ HDPE, ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΖΕΥΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (FR LSZH). ΣΕ ΚΟΥΤΑ Ή ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΤΩΝ 305 μ | 1830 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ TV | ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 75 OHM, ΚΛΑΣΗΣ Α+, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 1,13MM ,ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ + ΜΠΛΕΝΤΑΖ+ 2ο ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ PVC, CPR CLASS ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Eca, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ROHS II | 300 |
| 3 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΥΡΟΣ 120-250V ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 140ΜΜ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PC, ΚΑΙ Η ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ 61SICRV5 | 15 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ (ΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ) IP55 ΚΑΙ 10Α ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230 V | 10 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ 2 MODULE, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ LEGRAND MOSAIC | 15 |
| 6 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ TV 20 DB | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ TV ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟY ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΑΡΕΛΒΟΛΩΝ 5G/LTE, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230 V | 5 |
| 7 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΤΟΥ | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΤΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΕΤ, Ο ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ 5G, ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ | 3 |
| 8 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24 V- 1A | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V DC- 1A , ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 230V, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 5 |
| 9 | ΤΖΑΜΑΚΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΖΑΜΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5 CM Χ 4 CM | 20 |
| 10 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 360ο, ΜΗ ΧΩΝΕΥΤΟΣ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΌ 10 SEC ΕΩΣ 30 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230 V, ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 120Ο W | 20 |
| 11 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΩΡΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 80 lm, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (TEST), ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230 V AC/ 50 HZ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΕΤΟΣ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | 15 |
| 12 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ  | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΤV 1 ΕΙΣΟΔΟΥ- 2 ΕΞΟΔΩΝ | 5 |
| 13 | ΑΚΡΙΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ | ΘΥΛΙΑ ΕΛΞΗΣ ΒΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ Φ4  | 5 |
| 14 | ΑΚΡΙΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ Φ4. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  | 5 |
| 15 | ΒΥΣΜΑΤΑ ΤV-F | ΒΥΣΜΑ ΤV ΤΥΠΟΥ F 7.00mm ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ | 30 |

Ο συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ