Ενδομυελικός ολισθαίνων ήλος σε κοντή και μακριά έκδοση, ανατομικός με κυρτό  
προσθιοπίσθιο σχεδιασμό και στον κοντό και στον μακρύ, με περιφερικές αυλακώσεις και  
50 έξω κύρτωση.  
Η κοντή έκδοση να διατίθεται σε μήκη 170 – 240mm και η μακριά σε μήκη 300 – 480mm,  
όλες σε διαμέτρους 9 – 12mm, με προοπλισμένο set screw στροφικού κλειδώματος και  
χρήση σταθερού σκόπευτρου βιδών για όλα τα μήκη.  
Βίδα ή λάμα διαυχενική λοξής κατασκευής στον εγγύς φλοιό, σε μήκη 70 – 130mm,  
διάτρητη για εφαρμογή τσιμέντου ή μοσχεύματος.  
Να παρέχεται πώμα σταθεροποίησης ή και ολίσθησης 0 – 15mm. Οι περιφερικές βίδες,  
στατικής ή δυναμικής εφαρμογής, να είναι αυτοκόπτουσες με σπείραμα διπλής διαμέτρου  
μήκους 26 – 85mm