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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ				               Άγιος Νικόλαος  30/07//2026
  Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


Θέμα : Προδιαγραφές αντλιών
ΦΟΡΗΤΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 48ΩΡΏΝ
Να είναι κλειστό σύστημα και να διαθέτη μόνο εσωτερικό φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων.  Ελαστομερές μπαλόνι από πολυισοπρένιο - Η  προέκταση, να είναι εύκαμπτη και να μην “τσακίζει”.  Το περίβλημα της αντλίας να είναι ανθεκτικό, ομαλό και εύκολο στη μεταφορά από τους ασθενείς .  Να έχει σταθερή ροή 5ml/h, όγκου 300ml. Να είναι ειδικά σχεδιασμένα και μελετημένα για τη συνεχή χορήγηση του 5FU σε πρωτόκολλα παχέως εντέρου. Να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βιβλιογραφίας που να αποδεικνύουν τη χρήση τους στα πρωτόκολλα FOLFOX. Να είναι εύχρηστη, ασφαλής, μ.χρ., αποστειρωμένη με επισήμανση CE.

Η νοσηλεύτρια τμήματος 
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