	ΠΛΑΚΕΣ NCB ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
Ανατομικές πλάκες περιπροθετικών καταγμάτων (εγγύς μηριαίου, άπω μηριαίου και μεσότητας μηριαίου), από τιτάνιο, μη επαφής, δεχούμενες πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, σε όλες τις οπές τους, σε εύρος 30 μοιρών.
Οι πλάκες εγγύς μηριαίου, να φέρουν διαγώνια, τρείς (3) οπές βιδών ανά επίπεδο για μέγιστη ευελιξία  οστεοσύνθεσης. Να είναι διαθέσιμες σε εκδόσεις, αριστερής και δεξιάς ανατομίας και σε μήκη μέχρι 400mm για κάλυψη όλου του μηριαίου. Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης πλάκας για καθήλωση του μείζονος τροχαντήρα, σε 2 μεγέθη (στενή – φαρδιά) και δύο (2) εκδόσεις, αριστερής και δεξιάς ανατομίας.
Οι πλάκες άπω μηριαίου, να φέρουν διαγώνια, τρείς (3) οπές βιδών ανά επίπεδο για μέγιστη ευελιξία  οστεοσύνθεσης. Να είναι διαθέσιμες σε εκδόσεις, αριστερής και δεξιάς ανατομίας και σε μήκη άνω των  390mm για κάλυψη όλου του μηριαίου. 
Οι Πλάκες μεσότητας μηριαίου να είναι διαθέσιμες σε τρία (3) μήκη μέχρι άνω των 280mm,  προκυρτωμένες με δυνατότητα εφαρμογής σε  αριστερό και δεξί μηριαίο.
Να συνοδεύονται από πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες φλοιώδους 3,5mm, 4,00mm και 5,00mm και σπογγώδους οστού 5,00mm, βίδες ενός φλοιού και βίδες 4,00mm με δυνατότητα εφαρμογής σε τσιμέντο (το σετ να συνοδεύετε από τις αντίστοιχες φρέζες).
Το σύστημα να συνοδεύεται από πολύκλωνα σύρματα 1,8mm, από κράμα CoCr με τα εργαλεία τοποθέτησης τους.
Οι πλάκες να δέχονται υποδοχείς - στηρικτικά πολύκλωνων συρμάτων, σε κάθε κενή οπή ή επί βιδών ενός φλοιού, για συνδυαστική οστεοσύνθεση
Όλα τα υλικά να προσφέρονται και σε αποστειρωμένες συσκευασίες.
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Στυλεός ισχίου  χωρίς τσιμέντο για αναθεωρήσεις, από κράμα τιτανίου πορώδους επιφανείας, και μεταβαλλόμενη γωνία εκφυγής ανά μέγεθος,  κυλινδρικού σχήματος, με οπές στο άνω τριτημόριο του σώματος για χρήση σύρματος ή ραμμάτων καθήλωσης του τροχαντήρα και οκτώ (8) τουλάχιστον  επιμήκη κωνικά πτερύγια  ενσφηνούμενα στην διάφυση του μηριαίου για ισχυρή συγκράτηση, , διαθέσιμο σε έξι (6) τουλάχιστον μεγέθη σώματος,  πέντε (5) τουλάχιστον διαμέτρους στυλεού, και τρία (3) τουλάχιστον διαφορετικά μήκη ανά διάμετρο 
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