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Το ζητούμενο είδος αφορά σε μεγάλο τροχήλατο κοντέινερ (κλωβό) κλειστού τύπου, ονομαστικής χωρητικότητας περίπου 800 λίτρων. Προορίζεται για την ασφαλή συγκέντρωση, εσωτερική διακίνηση και μεταφορά μεγάλων όγκων ακάθαρτου, βρεγμένου ή/και μολυσματικού ιματισμού από τις κλινικές προς τα κεντρικά πλυντήρια του Νοσοκομείου.

· Σώμα & Σκελετός: Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοδιωμένο αλουμίνιο . Τα υλικά πρέπει να συνδυάζουν εξαιρετικά χαμηλό ίδιο βάρος (για εύκολη ώθηση) και μέγιστη αντοχή σε στρεβλώσεις και κρούσεις.
· 
· Υγιεινή & Απολύμανση: Οι επιφάνειες (εσωτερικές και εξωτερικές) πρέπει να είναι τελείως λείες, μη πορώδεις και χωρίς αιχμηρές γωνίες. Να παρουσιάζουν πλήρη ανθεκτικότητα στη δράση σκληρών χημικών απολυμαντικών, οξέων και αλκαλίων για πλύσιμο και απολύμανση

· Να επιτρέπει την εργονομική φόρτωση και εκφόρτωση του βαρίου ιματισμού,  .
· Καπάκι Ασφαλείας: Να διαθέτει ενσωματωμένο, αρθρωτό καπάκι που κλείνει ερμητικά (συνιστάται περιμετρικό λάστιχο στεγανοποίησης) για την πλήρη αποτροπή διασποράς δυσάρεστων οσμών, αερολυμάτων και μικροβίων κατά τη διαδρομή στους διαδρόμους.
· 
· Λαβές Χειρισμού: Να φέρει ενσωματωμένες, στιβαρές, εργονομικές λαβές ώθησης/έλξης και στις δύο στενές πλευρές του
· 

· Τροχοί Βαρέος Τύπου: Τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί, μεγάλης διαμέτρου (τουλάχιστον 160mm - 200mm), με στεγανά ρουλεμάν. Πρέπει να είναι σχεδιασμένοι για ασφαλή κύλιση υπό μέγιστο φορτίο (άνω των 250-300 κιλών βρεγμένου ιματισμού).
· 
· Πέδηση & Ελαστικά: Τουλάχιστον δύο (2) τροχοί να διαθέτουν αποτελεσματικό ποδόφρενο ακινητοποίησης. πρέπει να είναι αθόρυβα,  και να μην αφήνουν σημάδια ή ίχνη στα νοσοκομειακά δάπεδα 
· 

· Χωρητικότητα: Ονομαστικός όγκος από 750 έως 850 λίτρα
· .
· Ενδεικτικές Διαστάσεις: Μήκος: ~120-130 cm, Πλάτος: ~75-85 cm, Ύψος: ~110-120 cm. Σημείωση: Το πλάτος του κάδου πρέπει να επιτρέπει την άνετη διέλευση από τις τυπικές μονές πόρτες των κλινικών και την εύκολη χωροθέτηση εντός των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου.
· 
. Πιστοποιήσεις & Σήμανση
· Το προϊόν πρέπει να φέρει απαραίτητα σήμανση συμμόρφωσης CE.
· Ο κατασκευαστικός οίκος πρέπει να είναι πιστοποιημένος με διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
·  Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών: Δέσμευση του προμηθευτή για παροχή συμβατών εξαρτημάτων (τροχοί, φρένα, μεντεσέδες) για τουλάχιστον 2 έτη

