[bookmark: _GoBack]Οι προδιαγραφές είναι για τον κωδικό είδους 93192

· Σκελετός: Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα  (ανθεκτικό στην οξείδωση και τη σκληρή νοσοκομειακή χρήση). 
· 
· Κατασκευή: Σωληνωτός σκελετός με πλήρεις, στεγανές συγκολλήσεις χωρίς κενά ή εμφανείς τάπες, ώστε να μην εισχωρούν υγρά και να διασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος των λοιμώξεων 
· 
· Απολύμανση: Πλήρης ανθεκτικότητα σε ισχυρά χημικά απολυμαντικά, χλώρια και πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες.
· 
. 
· Δομή: Δύο (2) ανεξάρτητες θέσεις συλλογής, κατάλληλες για υποδοχή πλαστικών ή υφασμάτινων σάκων χωρητικότητας 70 έως 120 λίτρων ανά θέση. 
· Συγκράτηση Σάκων: Διαθέτει δύο στιβαρούς δακτυλίους (στεφάνια) εξοπλισμένους με αντιολισθητικό λάστιχο (ή ενσωματωμένους σφιγκτήρες) για τη σταθερή συγκράτηση των σάκων υπό βάρος
· 
· Καπάκια & Πεντάλ: Φέρει δύο (2) ανεξάρτητα πλαστικά (ABS) ή ανοξείδωτα καπάκια. Η λειτουργία τους να γίνεται με ανεξάρτητουας  ποδοκίνητους μηχανισμών (πεντάλ) υψηλής αντοχής. 
· 
· Βάση Στήριξης: Στο κάτω μέρος φέρει συμπαγή πλαστική (ABS) ή ανοξείδωτη πλατφόρμα/σχάρα συγκράτησης, ώστε οι γεμάτοι σάκοι να μην κρέμονται και να μην σέρνονται στο πάτωμα. 
. 
· Τροχοί: Τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί (360°), διαμέτρου τουλάχιστον 75mm - 100mm, αθόρυβοι, με ειδικό πέλμα από καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια στο δάπεδο (non-marking).
· 
· Σύστημα Πέδησης: Τουλάχιστον δύο (2) από τους τροχούς διαθέτουν ποδόφρενο ακινητοποίησης για σταθερή τοποθέτηση μέσα στις κλινικές.
· Προφυλακτήρες: Ενσωματωμένοι ελαστικοί δακτύλιοι (ροδέλες) προστασίας πάνω από κάθε τροχό για την αποφυγή φθορών στους τοίχους του νοσοκομείου
· 
· . Ενδεικτικές Διαστάσεις
· Μήκος: ~80 - 95 cm
· Πλάτος: ~45 - 55 cm
· Ύψος: ~85 - 95 cm
· 
· . Πιστοποιήσεις
· Υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης CE.
· Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου κατά ISO 9001.

