[bookmark: _GoBack]ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

	Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών/Μετρούμενες Ιδιότητες
Ηλεκτρικές δοκιμές
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	Ελαστικά
	Μετρήσεις της ηλεκτρικής
	

	καλύμματα
	αντίστασης	γείωσης,	της
	

	δαπέδου
	ηλεκτρικής	επιφανειακής αντίστασης και της
	ΕΛΟΤΕΝ1081:1998

	
	Κατακόρυφης αντίστασης
	



Ο φορέας που θα προβεί στις μετρήσεις θα πρέπει να έχειΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005.

	
A/A
	ΧΩΡΟΣ(για μέτρηση αντιστάσεων ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου)
	ΕΜΒΑΔΟΝ (m2)

	1
	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ1(ΑΙΘΟΥΣΑΔ’)
	47,00

	2
	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ3(ΑΙΘΟΥΣΑΒ’)
	39,50

	3
	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ4(ΑΙΘΟΥΣΑΑ’)
	38,70

	4
	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΚΑΙΣΑΡΙΚΩΝ
	40,50

	5
	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΣΗΠΤΙΚΟ
	24,50

	6
	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΣΗΠΤΙΚΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
	25,50

	7
	ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 1
	20,00

	8
	ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 2
	19,00

	9
	Μ.Ε.Θ
	117,00

	10
	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ.Ε.Π(ΑΙΘΟΥΣΑΑΝΑΝΗΨΗΣ)
	28,00

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	399,70




