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Να έχουν ενίσχυση στα άκρα, μιας χρήσης, διαφανή, από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα.
Να αποτελούνται: από δύο σωλήνες μήκους 2m συνδεμένοι μεταξύ τους με "Υ" συνδετικό, σωλήνα  μήκους 1m με  "Ρ' συνδετικό  και ασκό 2lt
(latex free). Τα άκρα των σωλήνων να είναι ελαστικά και σκληρά στη σύνδεση τους με τα συνδετικά. Οι σωλήνες να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, να είναι εύκαμπτοι και ελαστικοί.
Να έχουν τάπα προστασίας στο συνδετικό.  Να διατίθενται σε ενιαία καθαρή συσκευασία.
