ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

 ΜΕ  ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΤΥΠΟΥ CLICK STYLE 
· Μειωτήρας ιατρικού οξυγόνου Ο2 με  περιστρεφόμενο διακόπτη  ροής.
· Ροόμετρο  βηματικού τύπου (click- style) 15 τεμάχια, να βιδώνει εύκολα και αποκλειστικά με το χέρι μέσω άσπρης περιστροφικής ουράς περικοχλίου χωρίς την απαίτηση χρήσης ειδικού κλειδιού.
· Να διαθέτει μανόμετρο κλίμακας 0-315 bar με εξ. Κοχλιωτή 9/16 UNF και να έχει την δυνατότητα συνεχούς ροής 0-15 lit/min με περιστροφικό διακόπτη ON/ OFF & μεταλλικού υγραντήρα φυσαλίδων πολλαπλών χρήσεων.
· Να διαθέτει NF τύπο εισόδου με σπείρωμα εξόδου 9/16΄΄.
· Να διαθέτει πολυάριθμες διαθέσιμες ζώνες παροχών ( 0,5- 1, 1.5 - 2, 3, 4, 6, 8 ,10, 15 LPM).
· Να διαθέτει μανόμετρο με ένδειξη Bar.
· Να διαθέτει σώμα ανοδιώμενο  αλουμινίου με χρωμιομένους ορειχάλκινους συνδέσμους.
· Να είναι συμβατό με υγραντήρα οξυγόνου πολλαπλών χρήσεων -  μαστό νεφελοποίησης – μεταγωγέα ροής.
· Να είναι μικρό & εύχρηστο ροόμετρο τύπου click ιδανικό για ασφαλή μεταφορά.
· Θερμοκρασία λειτουργίας  MAX 60 Cο  MIN -18 Cο.
· Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
· Να φέρει πιστοποίηση CE, καθώς και όλους τους υπόλοιπους συμβολισμούς ( OXYGEN, USE NO OIL,κλπ)

· Η εταιρία  να διαθέτει  πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 και να εφαρμόζει την  Υπουργική  απόφαση ΔΥ8δ/1348, για την διακίνηση και εφαρμογή  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων. 

· Εγγύηση καλής λειτουργίας.
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