**Προδιαγραφές Ωτοσκοπίου**

1. Να είναι φορητό τσέπης με τεχνολογία LED.
2. Να διαθέτει παράθυρο παρατήρησης με μεγέθυνση. Να αναφερθούν τα επίπεδα μεγέθυνσης.
3. Να διαθέτει σκληρή, αντιολισθητική και ανθεκτική σε κραδασμούς λαβή.
4. Να διαθέτει μηχανισμό ελέγχου του LED για σταθερή απόδοση του φωτισμού σε όλη τη διάρκεια ζωής του.
5. Να διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη on/off και αυτόματη απενεργοποίηση μόλις επιστραφεί στην τσέπη.
6. Λειτουργία μείωσης της έντασης φωτισμού σύμφωνα με το επίπεδο της μπαταρίας ώστε να έχει γνώση ο χρήστης για την κατάσταση της.
7. Να παραδοθεί μέσα σε σκληρή θήκη μεταφοράς μαζί με τουλάχιστον τέσσερα 4 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων.
8. Να αναφέρεται στη προσφορά το όνομα του κατασκευαστικού οίκου, το μοντέλο και το έτος κατασκευής.