ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας .
2. To όλο φινίρισμα και ιδίως στο εσωτερικό των σιαγόνων των εργαλείων και στις αρθρώσεις να είναι άριστο. Τα κοπτικά άκρα των ψαλιδιών να είναι αποτελεσματικά σε όλο το μήκος των σιαγόνων.
3. Tα εργαλεία να φέρουν:

* Kωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.
* Το εργοστάσιο κατασκευής.
* Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας
* CE MARK & DATA Matrix

1. Nα υπάρχει ακριβής συμφωνία των μεγεθών μεταξύ των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα. Διαφορά των μεγεθών άνω +/- 5mm θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού
2. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου σε ηλεκτρονική μορφή ή/και σε έντυπη (hard copy) ή εκτός αν έχει ήδη κατατεθεί σε υπηρεσία του Νοσοκομείου μας.
3. Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου relabel αλλά μόνον του εργοστασίου κατασκευής.

1. Να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά επίσημα επικυρωμένα :

- ISO 13485 εργοστασίου κατασκευής.

- ISO 9001 και ISO 13485 ,45001 ,27001 της προμηθεύτριας εταιρίας.

- Ανάλυση κράματος μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο.

- CE MARK

8. Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα, αν αυτό απαιτείται, τα οποία κάποια εξ’ αυτών θα αποστειρωθούν στον κλίβανο ατμού για αν διαπιστωθεί η αντοχή τους τα οποία στην συνέχεια θα επιστραφούν μετά την αξιολόγησή τους.

9. Να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης των εργαλείων με data Matrix (barcode) ..

10. Να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων για δέκα (10) έτη και να κατατεθεί αντίστοιχη εγγύηση από τον Προμηθευτή και Κατασκευαστή .

11. Προσφορές ελλιπείς που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα είδη ή προσφορές ασαφείς ως προς την αντιστοιχία των προσφερόμενων ειδών με τα ζητούμενα θα απορρίπτονται .