175429:ΑΜΠΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά ,ημερομηνία παραγωγής και λήξης, κωδ. παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, αλλαγή χρώματος μετά την έκθεση στο αποστειρωτικό μέσο. Η συσκευασία των βιολογικών δεικτών να συνοδεύεται από κατάλληλο επωαστήρα( να παρέχεται δωρεάν).Η διάρκεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων να είναι εμφανής από 30 λεπτά έως 4 ώρες. Να κατατίθεται έγγραφο που θα δηλώνει τα αποτελέσματα των δοκιμών του υλικού για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το ΕΝ ΙSO 11138-1 & 5. O κατασκευαστικός οίκος του προϊόντος να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το EN ISO 9001. Η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης. Να έχει την δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και εκτύπωσης αυτών και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος ή λανθασμένης εφαρμογής του βιολογικού δείκτη στον επωαστήρα. Επιπλέον να διαθέτει σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης καθώς και δυνατότητα ελέγχου ολοκλήρωσης επώασης μέσω Smartphone ή PC.

Nα προσκομιστούν δείγματα προς αξιολόγηση.