ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Χρηματοκιβώτιο κατασκευασμένο από ατσάλι

Να διαθέτει πιστοποιημένη αντικλεπτική προστασία και πυρασφάλεια

Οι μεντεσέδες της πόρτας να είναι εσωτερικοί

Να διαθέτει κλειδί και πληκτρολόγιο για το κλείδωμα της πόρτας. το πληκτρολόγιο να τροφοδοτείται εσωτερικά από μπαταρίες και να έχει οπτικοηχητικό σήμα για την πτώση τάσης των μπαταριών.

Εσωτερικές διαστάσεις κατ ελάχιστο (Υ \* Π \* Β) 35 \*30 \*35 cm.

Να μην διαθέτει ράφια στο εσωτερικό του ή να είναι αποσπώμενα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 15/5/2025

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Π.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΞΑΡΑ