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Θέμα: Προδιαγραφές τροχήλατων κυτίων μεταφοράς μολυσματικών.  

· Να φέρουν  ανοξείδωτη βάση με περιμετρικό κάγκελο προστασίας .

· Να φέρουν 4 τροχούς εκ των οποίων οι 2 να έχουν φρένο. 
· Να φέρουν  ανοξείδωτη βάση με περιμετρικό κάγκελο προστασίας.

· Να είναι κατάλληλα για χάρτινα κυτία μολυσματικών 40lt. 
· Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – ΙΝΟΧ 304 το οποίο να πιστοποιείται.
· Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο χρόνια.

· Να είναι κατάλληλα για κυτία των 40 λτρ., διαστάσεων κυτίων 33x33x60 ύψος (προσεγγιστικά).
· Τα τρία (3) να φέρουν καπάκι κόκκινου χρώματος και τα δύο κίτρινου χρώματος. Το καπάκι να είναι ανοξείδωτο  και να ενεργοποιείται μέσω ποδομοχλού (πεντάλ).
Να διατεθεί φωτογραφικό υλικό. 
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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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