[bookmark: _GoBack]ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 180CM  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ  
Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ασθενούς κατάλληλο για αναισθησία, για ενήλικες, υψηλής ποιότητας, μεγάλης αντοχής και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού . Το κύκλωμα να αποτελείται από:
- Δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.80 μ. (εισπνοής και εκπνοής)
- Ένα σωλήνα μόνιμου μήκους 1.50μ για την σύνδεση του ασκού 
- Ασκό 2 Λίτρων, χωρίς latex
- Άκρες ασφαλείας κατασκευασμένες κατά ISO (22mm)
- Συνδετικό Υ αποσπώμενο και συνδετικό γωνιώδες, με θύρα δειγματοληψίας Luer Lock
Επιπλέον να είναι :
 -Κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC 
- Να είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία.                                                                                                       
- Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1,4 mbar στα 60 L/min 
- Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance), μικρότερης των 2.7 ml/mbar στα 60 mbar
- Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar 

Να έχουν τάπα προστασίας στο "Υ"συνδετικό.  Να διατείθενται σε ενιαία καθαρή μη αποστειρωμένη συσκευασία.

