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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΕΙΑ Η/Υ


	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφή

	Τύπος ηχείων
	Στερεοφωνικά ηχεία 2.0

	Σύνδεση
	USB

	Τροφοδοσία
	Μέσω θύρας USB

	Συνολική ισχύς (RMS)
	Τουλάχιστον 1,2 W

	Ισχύς ανά ηχείο (RMS)
	Τουλάχιστον 0,6 W

	Απόκριση συχνοτήτων
	Τουλάχιστον 90 Hz - 20 kHz

	Διάμετρος οδηγού (driver)
	Τουλάχιστον 51 mm

	Μήκος καλωδίου
	Τουλάχιστον 1,2 m

	Ρύθμιση έντασης
	Ναι

	Λειτουργία σίγασης (Mute)
	Ναι

	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
	LED

	Εξωτερικό τροφοδοτικό
	Δεν απαιτείται
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