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               ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σκελετός από ενισχυμένο ανοξείδωτο χάλυβα Inox AISI 304 (όχι βαμμένο κοινό μέταλλο), βαρέος τύπου, δομημένος για να αντέχει τη συνεχή επαφή με τα νερά του δαπέδου δίπλα στη λάντζα χωρίς να οξειδώνεται.

·  Η βάση πρέπει να φέρει υποχρεωτικά δύο (2) ενσωματωμένους τροχούς στο πίσω μέρος του σκελετού. Ο σχεδιασμός πρέπει να επιτρέπει τη μεταφορά της βάσης με ελαφριά οπίσθια κλίση (τύπου δίκυκλου καροτσιού), διευκολύνοντας το νοσηλευτικό προσωπικό και το συνεργείο καθαρισμού να τη μετακινήσει άμεσα χωρίς άρση του βάρους.

·  Στο μπροστινό μέρος η βάση πρέπει να καταλήγει σε σταθερά αντιολισθητικά πέλματα (ποδαράκια) από ελαστικό υψηλής πρόσφυσης, τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι η βάση παραμένει απόλυτα σταθερή στο υγρό δάπεδο και δεν ολισθαίνει ούτε ανατρέπεται κατά την απότομη έλξη του χαρτιού.

·  Η βάση πρέπει να διαθέτει στο επάνω μέρος ενσωματωμένο ανοξείδωτο ημικυκλικό κάλυμμα (προστατευτική ποδιά), το οποίο θα καλύπτει πλήρως την άνω και οπίσθια επιφάνεια του ρολού διαμέτρου 30 cm, λειτουργώντας ως ασπίδα κατά των πιτσιλιών από τη διπλανή λάντζα

.
·  Ύπαρξη οδοντωτού μαχαιριού κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι με ελατήριο επαναφοράς, το οποίο πιέζει σταθερά το ρολό για ελεγχόμενη ροή και καθαρή κοπή με το ένα χέρι.

· Ύψος σκελετού έως 90 cm για εργονομική χρήση από όρθιο χειριστή και πλάτος βάσης που δεν υπερβαίνει τα 40 cm για τη βέλτιστη εξοικονόμηση χώρου.
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