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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Λιοδάκης Γεώργιος – Διευθυντής Ιατρός Ακτινολόγος                                                                                
Ταχ. Δνση: Αγ. Νικόλαος  Κρήτης                                            
Ταχ. Κώδ.: 72100                                

ΠΡΟΣ :  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΟΙΝ :   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – Κο ΛΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ        

ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Παρακαλούμε για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων μη λειτουργικών :

1. Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με τα εξής χαρακτηριστικά : Rated Voltage :15.4V / Rated Capacity : 3.43Ah / Rated Energy : 52.8Wh / Limited Charging Voltage : 17.4V.                           Η μπαταρία πρέπει να είναι συμβατή με τον ανιχνευτή του φορητού ψηφιακού ακτινογραφικού μηχανήματος που χρησιμοποιούμε για τις ακτινογραφίες της Μ.Ε.Θ. Ο εν λόγω ανιχνευτής έχει τα εξής στοιχεία : Digital Image Receptor / Model : PaxScan4336Wv4 / Part #: 139263 / Serial #: 1Y-D28S14-0204 / Rev: AA. Η μάρκα της παλιάς μπαταρίας και του ανιχνευτή είναι VAREX IMAGINE και ο κατασκευαστής είναι η Accutronic με REF: VB-200.

2. Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με τα εξής χαρακτηριστικά : Nominal Voltage : 14.8Vdc / Rated Capacity : 1300mAh, 19.24Wh. Το μοντέλο της μπαταρίας είναι : DRX-1 System Battery 4. Ο κατασκευαστής είναι η : Inventus Power Inc. Η μπαταρία πρέπει να είναι συμβατή με τον φορητό ανιχνευτή του σταθερού ακτινολογικού μηχανήματος του εργαστηρίου μας, ο οποίος είναι ο Carestream Lux35 XFACTOR.

Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δύο μπαταρίες να εξειδικευτούν σε συνεργασία με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Κο Λυράκη Ευάγγελο) και μετά από συνεννόηση με την εταιρία που μας προμήθευσε τα δύο μηχανήματα : Κος Σκορδαλάκης Γιώργος.

Και οι δύο μπαταρίες που θα αντικατασταθούν δεν λειτουργούν πλέον.

Ευχαριστούμε
Γιάννης Μιχάκης
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