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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

· Να είναι τροχήλατα με μεγάλες ρόδες ώστε να προσπερνάει τυχόν ανωμαλίες του δαπέδου (π.χ. ασανσέρ).

· Κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα χημικά υλικά και να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους.

· Πλήρως διαχωρισμένες περιοχές για τα καθαρά από τα χρησιμοποιημένα (βρώμικα) υλικά.

· Να διαθέτουν επιφάνεια για την τοποθέτηση των υλικών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση δαπέδων, επιφανειών κλπ.

· Με στιβαρή κατασκευή.

· Το καρότσι θα πρέπει να περιλαμβάνει

· Δύο (2) κουβάδες (μπλε- κόκκινο) με στίφτη.

· Τέσσερα (4) χρωματιστά (μπλε-κόκκινο-άσπρο-κίτρινο) κουβαδάκια για χρήση των υλικών καθαρισμού μικρών επιφανειών (π.χ. γενικής χρήσης, απολυμαντικό κλπ)

· Λεκάνη με μηχανισμό για το στύψιμο των πανετών

· Δύο (2) στηρίγματα (ένα από κάθε μεριά για την στήριξη της σκούπας-φαρασιού αι το σύστημα της πανέτας.
          Η Προϊσταμένη Επιστασίας-Ιματισμού                                   
              Σουλαδάκη Μαρία                                                                       
          � 


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


  ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»


  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ


  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


  -------------------------------------------------------


Ταχ. Δ/νση: �
�HYPERLINK "http://www.webcare.com.gr/hdemo/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=57"�Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού ��
�
Ταχ. Κώδικας:�
72100,  Άγιος Νικόλαος�
�
Πληροφoρίες:�
Σουλαδάκη Μαρία�
�
Τηλέφωνο: �
28413 43167�
�



   











Άγιος Νικόλαος 21/10/2026


         








